*Príloha č. 1 – Rozpočet a technická špecifikácia*

**Rozpočet a technická špecifikácia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **m.j.** | **množstvo** | **Celkom bez DPH** |
| 1. | **Vodorovná rovinná brúska,** ktorá spĺňa minimálne parametre uvedené v špecifikácii (nové, nepoužité)  Špecifikácia:  **Požadované parametre :**   * priemer brúsneho kotúča 200 mm, * šírka brúsneho kotúča 20 mm, * otáčky kotúča 2850 ot/min, * šírka upínacieho stola 250 mm, * dĺžka upínacieho stola 500 mm, * automatický pozdĺžny pohon, plynulý   7-25 m/min,   * automatický priečny posuv, plynulý   0,1-8 mm,   * priečny rýchloposuv stola 990 mm/min, * výkon hlavného vretena 2 200 W.   **Výbava a príslušenstvo :**   * elektromagnetická upínacia doska, demagnetizačná funkcia, * kryt brúsneho stola proti striekajúcej vode, * digitákne zobrazenie dvoch osí, * pozdĺžny pohon ručného kolieska brúsneho stola, * krížový posuv ručného kolieska brúsneho stola, * vertikálne posuvné ručné koleso brúsnej hlavy, * automatický pozdĺžny pohon hydraulicky, * pohyb rýchloposuvom - režim Jog * automatický krížový posuv, plynulý, * rýchly posuvný pohon vertikálny - režim Jog, * otočný ovládací panel, * automatické centrálne mazanie s olejovou náplňou, * hydraulický agregát s olejovou náplňou, * halogénová pracovná lampa, * brúsny kotúč a príruba brúsneho kotúča, * kryt brúsneho kotúča s koncovým spínačom, * vyvažovačka brúsneho kotúča, * návod na použitie / návod na obsluhu / CE | ks | 1 |  |
| 3. | **Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy** | ks | 1 |  |
| 4. | **Cena spolu** |  |  |  |

**Dodávateľ:**

Obchodný názov:

Sídlo:

IČO:

Zodpovedná osoba:

Kontakt:

Dátum: ....................................................

pečiatka a podpis