*Príloha č. 1 – Rozpočet a technická špecifikácia*

**Rozpočet a technická špecifikácia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **m.j.** | **množstvo** | **Celkom bez DPH** |
| 1. | **Vodorovná rovinná brúska,** ktorá spĺňa minimálne parametre uvedené v špecifikácii (nové, nepoužité)Špecifikácia:**Požadované parametre :** * priemer brúsneho kotúča 200 mm,
* šírka brúsneho kotúča 20 mm,
* otáčky kotúča 2850 ot/min,
* šírka upínacieho stola 250 mm,
* dĺžka upínacieho stola 500 mm,
* automatický pozdĺžny pohon, plynulý

7-25 m/min,* automatický priečny posuv, plynulý

0,1-8 mm,* priečny rýchloposuv stola 990 mm/min,
* výkon hlavného vretena 2 200 W.

**Výbava a príslušenstvo :*** elektromagnetická upínacia doska, demagnetizačná funkcia,
* kryt brúsneho stola proti striekajúcej vode,
* digitákne zobrazenie dvoch osí,
* pozdĺžny pohon ručného kolieska brúsneho stola,
* krížový posuv ručného kolieska brúsneho stola,
* vertikálne posuvné ručné koleso brúsnej hlavy,
* automatický pozdĺžny pohon hydraulicky,
* pohyb rýchloposuvom - režim Jog
* automatický krížový posuv, plynulý,
* rýchly posuvný pohon vertikálny - režim Jog,
* otočný ovládací panel,
* automatické centrálne mazanie s olejovou náplňou,
* hydraulický agregát s olejovou náplňou,
* halogénová pracovná lampa,
* brúsny kotúč a príruba brúsneho kotúča,
* kryt brúsneho kotúča s koncovým spínačom,
* vyvažovačka brúsneho kotúča,
* návod na použitie / návod na obsluhu / CE
 | ks | 1 |  |
| 3. | **Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy** | ks | 1 |  |
| 4. | **Cena spolu** |  |  |  |

**Dodávateľ:**

Obchodný názov:

Sídlo:

IČO:

Zodpovedná osoba:

Kontakt:

Dátum: ....................................................

 pečiatka a podpis