Nr 3/3/2019

 Czestków, dn. 27.03.2019 r.

**Zapytanie ofertowe**

w ramach projektu pn.: ***„Uczymy się dla życia”*** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dotyczące **Urządzeń w celu modernizacji sieci komputerowej w ramach projektu „Uczymy się dla życia”**

**1. Nazwa Zamawiającego:**

Szkoła Podstawowa w Czestkowie

Czestków B 10

98-113 Buczek

NIP: 831-15-20-214

**2. Postanowienie ogólne**

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1986 z późn. zm.).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłoczne wszystkim Wykonawcom, do których zostały wystosowane zaproszenia ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

4. Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie negocjacje w celu uszczegółowienia przebiegu i uzgodnienia sposobu wykonania zamówienia.

**3. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Zakup urządzeń w celu modernizacji sieci komputerowej** w ramach projektu pn.: *„Uczymy się dla życia”*. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 2 do zapytania.

**4. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do **30.04.2019** po uzgodnieniu z Zamawiającym.

**5. Sposób przygotowania oferty:**

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**6. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena**

**7. Opis sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:**

Podmioty zainteresowane udzieleniem zamówienia prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Czestkowie, Czestków B 10, 98-113 Buczek, pocztą lub e-mailem **spczestkow@wp.pl**w terminie **do 10.04.2019 r. do godziny 1200**

Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia i zwrócone nadawcy.

W ofercie należy podać wartość netto i brutto zamówienia.

**8. Zapytania o przedmiot zamówienia:**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Badowska, , tel. 43 6774322

 Dyrektor

 Szkoły Podstawowej w Czestkowie

 Agnieszka Badowska

**Załącznik Nr 1 do zapytanie ofertowego**

FORMULARZ OFERTOWY

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Telefon / fax |  |

**W odpowiedzi na zapytanie ofertowe – ………………………………………………………………………………………………………..:**

Oferujemy cenę za wykonanie zamówienia zgodnie z wyżej wymienionymi wymogami za:

cena netto zł:

cena brutto zł:

(słownie: ….......................................................................................................................... zł.)

1.Oświadczam(-y), że: powyższe ceny są cenami ostatecznymi zawierającymi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2. Zobowiązuję (-emy) się w przypadku wybrania naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia do dnia ………………………….

3. Oświadczam (-y), że zapoznałem (-liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę (-simy) do niego zastrzeżeń, a także uzyskałem (-liśmy) koniczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

4. Oświadczam(-y), iż w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję(my) się spełnić wszystkie wymienione w Opisie przedmiotu Zamówienia żądania i wymagania Zamawiającego.

 …......................................... …......................................................

 Miejscowość i data Podpis i pieczątka Wykonawcy

|  |
| --- |
| 1 / 38 |
| L.p | Nazwa urządzenia | j.m | ilość | Opis urządzenia / specyfikacja |
| 1 | Switch | sztuk | 1 | Liczba portów: 24Typ switcha: Gigabit Ethernet (24/24)Pamięć: co najmniej 512 KBRozmiar tablicy MAC: co najmniej 8000Obsługiwane standardy:IEEE 802.1pIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3uIEEE 802.3xWarstwa przełączania: 2 (L2)Gwarancja producenta: 24 miesiące |
| 2 | Switch | sztuk | 1 | Liczba portów: 8Zarządzany: TakTyp switcha: Gigabit Ethernet (8/8)Pamięć: co najmniej 128 KBRozmiar tablicy MAC: co najmniej 4000Obsługiwane standardy:IEEE 802.1abIEEE 802.1pIEEE 802.1qIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.1xIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3afIEEE 802.3uIEEE 802.3xGwarancja producenta: 24 miesiące |

**Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego**

|  |
| --- |
|  2 / 40 |
| Lp. | Nazwa urządzenia | j. m. | Ilość | Opis urządzenia / specyfikacja |
| 1**.** | [Switch](https://www.ceneo.pl/Kserokopiarki) | sztuk | 1 | Standardy16 portów gigabitowych 10/100/1000 Mb/sIEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet; ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation; IEEE 802.3x FlowControl Przepustowość: 10 Mb/s (half duplex); 20 Mb/s (full duplex); Fast Ethernet; 100 Mb/s (half duplex); 200 Mb/s (full duplex); Gigabit Ethernet: 2000 Mb/s (full duplex)Wykrywanie status podłącz urz; Store-and-Forward; 8K tablicy adresów MAC; 2 Mbits RAM bufor danych; Wydajność przełącz 32 Gb/s; Dioda zasilania 16Połączenie/Aktywność/Prędkość LED (jedna na port); Zewn zasilacz 12V/1A level VGwarancja producenta: 24 miesiące |
| 2 | Przewód UTP+ montaż | szpula | 1 | Przewód UTP kat. 5e wartość szpuli/pudło (305 m) (zalecane 2szt) znacznik metr, żyły jednodrutowe miedziane o śr Ø 0,50 mm (24 wg AWG)Montaż |
| 3 | Listwa maskująca + montaż | sztuk | 20 | Listwa maskująca 2 metrowa (korytarz, klasy)Montaż |
| 4 | Gniazda sieciowe + montaż | sztuk | 13 | Gniazda sieciowe RJ45Montaż |